MSB

LSB 0 1 initially

s’ := sum(t,s,c)

NetOut := carry(t,s,c)

0 0

1 x 0

1 1 t s c 0 1 s’

c‘ := NetIn & ~lsb 1 0 c’

0 0 0 1 1 0

1 0

1

0 0