k

24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

0.006

0.005

0.004

0.003

0.002

0.001

Ideal performance vs ALU width