P1 (from top)                    P2 (from top)              P3 (from top)

GND(P1:1)   GND(P1:2)            GND(P2:1)  GND(P2:2)       GND    BKPT-/DSCLK
VCC         VCC                  VCC        VCC             GND    FREEZE/QUOT
(DTROUT)    A0                   D1         D0              RESET- IFETCH-/DSI
A1          A2                   D3         D2              VCC    IPIPE-/DSO
A3          A4                   D5         D4
A5          A6                   D7         D6
A7          A8                   D9         D8
A9          A10                  D11        D10
A11         A12                  D13        D12
A13         A14                  D15        D14
A15         A16                  (RXD DI)   (TXD DI)
A17         A18                  (MODB DI)  XMT232
EPROM-W     EPROM-VPP            CSBOOT-    RCV232
(13-24V DI) VSTBY                R/W-       MODCK/F0
(13-24V DI) T2CLK                TSTME-/TSC A23/CS10-
TP15        TP14                 A22/CS9-   A21/CS8-
TP13        TP12                 A20/CS7-   A19/CS6-
TP11        TP10                 FC2/CS5-   FC1/CS4-
TP9         TP8                  FC0/CS3-   BGACK-/CS2-
TP7         TP6                  BG-/CS1-   BR-/CS0-
TP5         TP4                  IRQ1-/F1   IRQ2-/F2
TP3         TP2                  IRQ3-/F3   IRQ4-/F4
TP1         TP0                  IRQ5-/F5   IRQ6-/F6
MOSI        MISO                 IRQ7-/F7   BERR-
PCS-/SS-    SCK                  DSACK0-/E0 DSACK1-/E1
PSC2-       PCK1-                AVEC-/E2   RMC-/E3
TXD         PCS3-                DS-/E4     AS-/E5
BKPT-/DSCLK RXD                  SIZ0/E6    SIZ1/E7
RESET-      FREEZE/QUOT          (11RESET-) CLKOUT
IPIPE-/DSO  IFETCH-/DSI          EXTAL      HALT-
VCC         VCC                  VCC        VCC
GND(P1:63)  GND(P1:64)           GND(P2:63) GND(P2:64)

P1 (from bottom)                 P2 (from bottom)

GND(P1:2)   GND(P1:1)            GND(P2:2)   GND(P2:1)
VCC         VCC                  VCC         VCC
A0          (DTROUT)             D0          D1
A2          A1                   D2          D3
A4          A3                   D4          D5
A6          A5                   D6          D7
A8          A7                   D8          D9
A10         A9                   D10         D11
A12         A11                  D12         D13
A14         A13                  D14         D15
A16         A15                  (TXD DI)    (RXD DI)
A18         A17                  XMT232      (MODB DI)
EPROM-VPP   EPROM-W              RCV232      CSBOOT-
VSTBY       (13-24V DI)          MODCK       R/W-
T2CLK       (13-24V DI)          A23/CS10-   TSTME-/TSC
TP14        TP15                 A21/CS8-    A22/CS9-
TP12        TP13                 A19/CS6-    A20/CS7-
TP10        TP11                 FC1/CS4-    FC2/CS5-
TP8         TP9                  BGACK-/CS2- FC0/CS3-
TP6         TP7                  BR-/CS0-    BG-/CS1-
TP4         TP5                  IRQ2-       IRQ1-
TP2         TP3                  IRQ4-       IRQ3-
TP0         TP1                  IRQ6-       IRQ5-
MISO        MOSI                 BERR-       IRQ7-
SCK         PCS-/SS-             DSACK1-     DSACK0-
PCK1-       PSC2-                RMC-        AVEC-
PCS3-       TXD                  AS-         DS-
RXD         BKPT-/DSCLK          SIZ1        SIZ0
FREEZE/QUOT RESET-               CLKOUT      (11RESET-)
IFETCH-/DSI IPIPE-/DSO           HALT-       EXTAL
VCC         VCC                  VCC         VCC
GND(P1:64)  GND(P1:63)           GND(P2:64)  GND(P2:63)